**La présente demande est à retourner au service des extérieurs (**[**exterieurs@founex.ch**](mailto:exterieurs@founex.ch)**), accompagnée d’un plan de situation schématique indiquant l’emprise sur le domaine public.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intervenant :** | **Raison sociale et adresse :** | **Téléphone et fax :** |
| Maître de l’ouvrage : |  | Tél. :  E-mail : |
| Direction des travaux : |  | Tél. :  E-mail : |
| Entreprise en charge des travaux : |  | Tél. :  E-mail : |

Adresse de facturation :  Maître de l’ouvrage  Direction des travaux  Entreprise

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Généralités** | | | | | |
| Lieu des travaux projetés : |  | | | | |
| Description des travaux : |  | | | | |
| Début des travaux : |  | Durée des travaux : | |  | |
| Interruption de la circulation (voir remarques au verso) : | | | oui | | non |
| Présence de platane(s) à proximité (voir remarques au verso) : | | | oui | | non |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fouille sur le domaine public** | | | | | | | |
| Dimension de la fouille : | | | Longueur | [m] | | sur chaussée | |
| Largeur | [m] | | sur trottoir | |
| Profondeur | [m] | | dans banquette | |
| Genre de conduites : | collecteur | eau | | gaz | électricité | téléphone | autres |
| Diamètre : |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Occupation du domaine public** | | | | | |
| Type d’occupation : | Installations de chantier | | échafaudage | benne | autres : |
|  | | | | | |
| Plan de situation annexé : | | Oui  Non | | | |
|  |  | | | | |
| Remarques éventuelles : |  | | | | |

Le requérant déclare avoir pris connaissance des conditions figurant au verso et s’engage à les respecter. Il demeure seul responsable envers la Commune du respect de celles-ci et des suites pénales ou juridiques en cas d’accident.

Lieu et date : Signature :

**CONDITIONS GENERALES**

Tous travaux ou utilisations du domaine public sont soumis à autorisation, délivrée par le service des routes (voyer du 1er arrondissement) s’agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s’agissant du domaine public communal.

L’entreprise ne pourra commencer les travaux susmentionnés ou occuper le domaine public qu’après avoir reçu son exemplaire signé du permis en retour.

Celui qui, sur le domaine public, entreprend une fouille sans autorisation est passible d’une amende, conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991.

Le permissionnaire est tenu de s’assurer auprès des différents services de distribution de la position exacte des conduites et des installations existantes avant toute intervention.

Avant le début des travaux, il y a lieu de contacter le chef de service des extérieurs et/ou l’assistant de sécurité publique, afin de se conformer à aux directives relatives à la circulation et à la signalisation du chantier. En outre, toute signalisation de chantier doit être posée conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur la signalisation routière et aux recommandations de l’Union des professionnels suisses de la route. **Au terme des travaux, il y a lieu d’avertir le chef du service des extérieurs (022 960 88 80) afin de contrôler la conformité de remise en état autour des ouvrages réalisés.**

**RESPONSABILITE DU PERMISSIONNAIRE**

Le permissionnaire sera responsable, à l’entière décharge de la Commune, de tous dommages ou lésions que ses ouvrages pourraient occasionner à la route ou à des tiers, soit pendant les travaux, soit après ; il prendra en conséquence toutes les mesures nécessaires pour éviter ces dommages ou lésions.

**PRESCRIPTIONS TECHNIQUES**

La creuse, le remblayage de fouilles, la remise en état de la chaussée et de la banquette se feront dans les règles de l’art et conformément aux recommandations de l’Union des professionnels suisses de la route.

Toutes les conduites destinées à un même immeuble doivent, dans la mesure du possible, être placées dans la même fouille et simultanément.

La chaussée sera rendue en parfait état de propreté et les grilles-dépotoirs touchées par les eaux de chantier seront vidangées.

Le revêtement ne présentera pas de creux ni de saillies. Un réglage des capes de vanne, des couvercles de chambre et des grilles de sac de route sera effectué.

La signalisation et les marquages routiers endommagés par les travaux seront rétablis en l’état ancien à la charge du permissionnaire.

Dans le cas où la réfection de la chaussée ainsi que le nettoyage de celle-ci ne seraient pas exécutés à l’entière satisfaction de la Commune, il y sera procédé d’office au frais du permissionnaire.

**TAXES COMMUNALES**

Une taxe communale pourrait être perçue à l’avenir.

*A remplir par le service des extérieurs :*

**□ Travaux autorisés □ Travaux refusés**

**REMARQUES EVENTUELLES**

Founex, le Service des extérieurs :